Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

**FORMULARZ WYCENY OFERTOWEJ**

Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w roku 2020 /zamówienie podstawowe/

*Wykonanie zabiegów utrzymaniowych zieleni w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg*

*Wojewódzkich w Sieradzu.*

***ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE***

***I. Wycinka drzew z frezowaniem pni, usunięciem gałęzi i odrostów oraz odwozem kłód do Obwodów******Drogowych.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr drogi | Kilometraż | strona drogi | gatunek drzewa | obwód pnia | Cena netto w zł |
| 1 | 482 | DW 482 km 93+940/strona lewa(Dębołęka) | lewa | jesion | 230 |  |
| 2 | 482 | DW 482 km 94+240/strona prawa(Dębołęka) | prawa | akacja | 310 |  |
| 3 | 482 | DW 482 km 94+840/strona prawa(Dębołęka) | prawa | jesion | 280 |  |
| 4 | 482 | DW 482 km 95+850/strona prawa | prawa | jesion | 255 |  |
| 5 | 482 | DW 482 km 96+150/strona prawa | prawa | brzoza | 135 |  |
| 6 | 482 | DW 482 km 96+170/strona prawa | prawa | jesion | 200 |  |
| 7 | 482 | DW 482 km 97+600/strona prawa | prawa | klon | 160 |  |
| 8 | 482 | DW 482 km 97+670/strona lewa | lewa | brzoza | 135 |  |
| 9 | 482 | DW 482 km 97+700/strona prawa | prawa | jesion | 210 |  |
| 10 | 482 | DW 482 km 97+800/strona lewa | lewa | jesion | 200 |  |
| 11 | 482 | DW 482 km 97+930/strona prawa | prawa | jesion | 205 |  |
| 12 | 482 | DW 482 km 98+050/strona lewa(Dębołęka) | lewa | jesion | 120 |  |
| 13 | 482 | DW 482 km 98+150/strona lewa | lewa | jesion | 170 |  |
| 14 | 482 | DW 482 km 98+270/strona prawa | prawa | klon | 240 |  |
| 15 | 482 | DW 482 km 98+595/strona lewa | lewa | klon | 200 |  |
| 16 | 482 | DW 482 km 99+205/strona prawa | prawa | klon | 150 |  |
| 17 | 482 | DW 482 km 99+210/strona prawa | prawa | klon | 135 |  |
| 18 | 482 | DW 482 km 99+300/strona prawa | prawa | jesion | 200 |  |
| 19 | 482 | DW 482 km 99+260/strona prawa | prawa | jesion | 180 |  |
| 20 | 482 | DW 482 km 99+350/strona prawa | prawa | jesion | 200 |  |
| 21 | 482 | DW 482 km 99+630/strona prawa | prawa | jesion | 200 |  |
| 22 | 482 | DW 482 km 99+355/strona prawa | prawa | jesion | 220 |  |
| 23 | 482 | DW 482 km 99+459/strona lewa | lewa | jesion | 190 |  |
| 24 | 482 | DW 482 km 99+680/strona prawa | prawa | jesion | 180 |  |
| 25 | 482 | DW 482 km100+000/strona prawa | prawa | jesion | 225 |  |
| 26 | 482 | DW 482 km 100+500/strona prawa | prawa | jesion | 195 |  |
| 27 | 482 | DW 482 km101+050/strona prawa | prawa | brzoza | 100 |  |
| 28 | 482 | DW 482 km101+250/strona prawa | prawa | lipa | 115 |  |
| 29 | 482 | DW 482 km 101+810strona prawa | prawa | klon | 150 |  |
| 30 | 482 | DW 482 km 101+850/strona prawa | prawa | klon | 110 |  |
| 31 | 482 | DW 482 km102+050/strona prawa | prawa | jesion | 100 |  |
| 32 | 482 | DW 482 km102+450/strona prawa | prawa | lipa | 130 |  |
| 33 | 482 | DW 482 km102+470/strona prawa | prawa | lipa | 120 |  |
| 34 | 482 | DW 482 km 103+200/strona prawa | prawa | jesion | 270 |  |
| 35 | 482 | DW 482 km91+590/ strona prawa | prawa | topola | 360 |  |
| 36 | 482 | DW 482 km91+600/ strona prawa | prawa | brzoza | 90 |  |
| 37 | 482 | DW 482 km91+940/ strona prawa | lewa | topola | 360 |  |
| 38 | 482 | DW 482 km91+940/ strona lewa | lewa | topola | 370 |  |
| 39 | 482 | DW 482 km92+190/ strona prawa | prawa | jesion | 230 |  |
| 40 | 482 | DW 482 km92+220 strona lewa | lewa | lipa | 125 |  |
| 41 | 482 | DW 482 km92+340/ strona lewa | lewa | brzoza | 165 |  |
| 42 | 482 | DW 482 km92+360/ strona prawa | prawa | jesion | 180 |  |
| 43 | 482 | DW 482 km92+505/ strona lewa | lewa | topola | 370 |  |
| 44 | 482 | DW 482 km 125+140/ strona prawa | prawa | jesion | 110 |  |
| 45 | 482 | DW 482 km 125+240/ strona prawa | prawa | klon | 134 |  |
| 46 | 482 | DW 482 km 125+360/ strona prawa | prawa | klon | 146 |  |
| 47 | 482 | DW 482 km 125+370/ strona prawa | prawa | klon | 133 |  |
| 48 | 482 | DW 482 km 125+380/ strona prawa | prawa | klon | 151 |  |
| 49 | 482 | DW 482 km 125+390/ strona prawa | prawa | jesion | 174 |  |
| 50 | 482 | DW 482 km 127+880/ strona lewa | lewa | brzoza | 140 |  |
| 51 | 482 | DW 482 km 125+440/ strona prawa | prawa | klon | 137 |  |
| 52 | 482 | DW 482 km 125+450 strona prawa | prawa | jesion | 94 |  |
| 53 | 482 | DW 482 km 125+840/ strona prawa | prawa | wierzba | 214 |  |
| 54 | 482 | DW 482 km 125+842/ strona prawa | prawa | wierzba | 210 |  |
| 55 | 482 | DW 482 km 125+847/ strona prawa | prawa | wierzba | 160 |  |
| 56 | 482 | DW 482 km 125+849/ strona prawa | prawa | wierzba | 200 |  |
| 57 | 482 | DW 482 km 125+833/ strona prawa | prawa | wierzba | 180 |  |
| 58 | 482 | DW 482 km 125+851 strona prawa | prawa | wierzba | 145 |  |
| 59 | 482 | DW 482 km 125+855/ strona prawa | prawa | wierzba | 165 |  |
| 60 | 482 | DW 482 km 125+858/ strona prawa | prawa | wierzba | 170 |  |
| 61 | 482 | DW 482 km 125+859/ strona prawa | prawa | wierzba | 260 |  |
| 62 | 482 | DW 482 km 125+865/ strona prawa | prawa | wierzba | 170 |  |
| 63 | 482 | DW 482 km 127+450/ strona prawa | prawa | brzoza | 170 |  |
| 64 | 482 | DW 482 km 127+600/ strona prawa | prawa | akacja | 166 |  |
| 65 | 482 | DW 482 km 127+710/ strona lewa | lewa | brzoza | 137 |  |
| 66 | 482 | DW 482 km 127+740/ strona lewa | lewa | akacja | 210 |  |
| 67 | 482 | DW 482 km 175+780/ strona prawa | prawa | akacja | 240 |  |
| 68 | 482 | DW 482 km 220+150/ strona prawa | prawa | lipa | 65 |  |
| 69 | 482 | DW 482 km 220+150/ strona prawa | prawa | lipa | 75 |  |
| 70 | 482 | DW 482 km 220+160/ strona prawa | prawa | lipa | 70 |  |
| 71 | 482 | DW 482 km 220+170/ strona prawa | prawa | lipa | 110 |  |
| 72 | 482 | DW 482 km 220+170/ strona prawa | prawa | lipa | 170 |  |
| 73 | 482 | DW 482 km 223+800/ strona prawa | prawa | dąb | 175 |  |
| 74 | 482 | DW 482 km 223+895/ strona prawa | prawa | dąb | 200 |  |
| 75 | 482 | DW 482 km 224+370/ strona prawa | prawa | dąb | 170 |  |
| 76 | 477 | DW 477 km 195+270/ strona prawa | prawa | klon | 105 |  |
| 77 | 477 | DW 477 km 195+360/ strona prawa | prawa | klon | 85 |  |
| 78 | 477 | DW 477 km 195+390/ strona prawa | prawa | klon | 120 |  |
| 79 | 477 | DW 477 km 195+560/ strona prawa | prawa | klon | 120 |  |
| 80 | 477 | DW 477 km 195+580/ strona prawa | prawa | klon | 210 |  |
| 81 | 482 | DW 482 km 103+750/ strona lewa | lewa | lipa | 165 |  |
| 82 | 480 | DW 480 km 21+ 760/ strona lewa | lewa | jesion | 220 |  |
| 83 | 480 | DW 480 km 21+780/ strona lewa | lewa | jesion | 190 |  |
| 84 | 480 | DW 480 km 21+ 860/ strona prawa | prawa | wiąz szypułkowy | 220 |  |
| 85 | 480 | DW 480 km 21+ 800/ strona lewa | lewa | jesion | 155 |  |
| 86 | 480 | DW 480 km 21+ 810/ strona lewa | lewa | jesion | 155 |  |
| 87 | 480 | DW 480 km 22+100/ strona lewa | lewa | jesion | 130 |  |
| 88 | 480 | DW 480 km 22+ 320/ strona prawa | prawa | jesion | 170 |  |
| 89 | 480 | DW 480 km 22+ 340/ strona prawa | prawa | klon | 165 |  |
| 90 | 480 | DW 480 km 22+ 360/ strona prawa | prawa | klon | 125 |  |
| 91 | 480 | DW 480 km 22+ 380/ strona prawa | prawa | lipa | 155 |  |
| 92 | 480 | DW 480 km 22+560/ strona lewa | lewa | jesion | 105 |  |
| 93 | 480 | DW 480 km 22+ 680/ strona prawa | prawa | jesion | 110 |  |
| 94 | 480 | DW 480 km 22+ 800/ strona lewa | lewa | jesion | 210 |  |
| 95 | 480 | DW 480 km 22+ 940/ strona lewa | lewa | jesion | 180 |  |
| 96 | 480 | DW 480 km 23+ 660/ strona lewa | lewa | lipa | 180 |  |
| 97 | 480 | DW 480 km 23+ 840/ strona prawa | prawa | lipa | 175 |  |
| 98 | 480 | DW 480 km 23+ 850/ strona prawa | prawa | lipa | 90 |  |
| 99 | 480 | DW 480 km 23+ 870/ strona lewa | lewa | jesion | 120 |  |
| 100 | 480 | DW 480 km 23+ 900/ strona prawa | prawa | jesion | 130 |  |
| 101 | 480 | DW 480 km 24+515/ strona prawa | prawa | lipa | 120 |  |
| 102 | 480 | DW 480 km 24+ 540/ strona lewa | lewa | lipa | 120 |  |
| 103 | 480 | DW 480 km 24+ 560/ strona prawa | prawa | lipa | 100 |  |
| 104 | 482 | DW 482 km 89+ 010/ strona lewa | lewa | topola | 240 |  |
| 105 | 482 | DW 482 km 89+ 020/ strona lewa | lewa | topola | 240 |  |
| 106 | 482 | DW 482 km 89+ 030/ strona lewa | lewa | topola | 250 |  |
| 107 | 482 | DW 482 km 89+ 030/ strona prawa | prawa | topola | 380 |  |
| 108 | 482 | DW 482 km 89+ 050/ strona lewa | lewa | topola | 230 |  |
| 109 | 482 | DW 482 km 89+ 060/ strona lewa | lewa | topola | 270 |  |
| 110 | 482 | DW 482 km 89+ 085 strona lewa | lewa | topola | 330 |  |
| 111 | 482 | DW 482 km 89+ 105/ strona prawa | prawa | topola | 380 |  |
| 112 | 482 | DW 482 km 89+ 130/ strona lewa | lewa | topola | 300 |  |
| 113 | 482 | DW 482 km 89+ 143/ strona lewa | lewa | topola | 270 |  |
| 114 | 482 | DW 482 km 89+ 145/ strona prawa | prawa | topola | 420 |  |
| 115 | 482 | DW 482 km 89+ 155/ strona lewa | lewa | topola | 280 |  |
| 116 | 482 | DW 482 km 89+ 164/ strona lewa | lewa | topola | 300 |  |
| 117 | 482 | DW 482 km 89+ 186/ strona lewa | lewa | topola | 350 |  |
| 118 | 482 | DW 482 km 89+ 190/ strona prawa | prawa | topola | 410 |  |
| 119 | 482 | DW 482 km 89+ 210 strona lewa | lewa | topola | 330 |  |
| 120 | 482 | DW 482 km 89+ 220 strona lewa | lewa | topola | 330 |  |
| 121 | 482 | DW 482 km 89+ 750/ strona lewa | lewa | brzoza | 150 |  |
| 122 | 482 | DW 482 km 89+ 755/ strona lewa | lewa | brzoza | 110 |  |
| 123 | 482 | DW 482 km 89+830/ strona lewa | lewa | brzoza | 90 |  |
| 124 | 482 | DW 482 km 89+ 950/ strona lewa | lewa | brzoza | 140 |  |
| 125 | 482 | DW 482 km 89+ 955/ strona lewa | lewa | brzoza | 160 |  |
| 126 | 482 | DW 482 km 89+ 970/ strona lewa | lewa | brzoza | 142 |  |
| 127 | 482 | DW 482 km 90+ 550/ strona lewa | lewa | jesion wyniosły | 230 |  |
| 128 | 482 | DW 482 km 90+ 755/ strona lewa | lewa | brzoza | 200 |  |
| 129 | 482 | DW 482 km91+ 100/ strona lewa | lewa | brzoza | 160 |  |
| 130 | 482 | DW 482 km 91+ 140/ strona prawa | prawa | jesion pensylwański | 150 |  |
| 131 | 482 | DW 482 km 91+150/ strona prawa | prawa | jesion pensylwański | 220 |  |
| 132 | 482 | DW 482 km 91+225/ strona prawa | prawa | jesion pensylwański | 190 |  |
| 133 | 482 | DW 482 km 91+230/ strona prawa | prawa | klon | 260 |  |
| 134 | 482 | DW 482 km 91+250/ strona prawa | prawa | brzoza | 168 |  |
| 135 | 482 | DW 482 km 91+400/ strona prawa | prawa | brzoza | 140 |  |
| 136 | 482 | DW 482 km 91+280/ strona prawa | lewa | brzoza | 95 |  |
| 137 | 482 | DW 482 km91+ 540/ strona prawa | lewa | topola | 360 |  |
| 138 | 480 | DW 480 km 07+600/ strona lewa | lewa | klon | 180 |  |
| 139 | 480 | DW 480 km 06+600/ strona lewa | prawa | jesion | 110 |  |
| 140 | 480 | DW 480 km 05+800/ strona lewa | lewa | klon | 90 |  |
| 141 | 480 | DW 480 km 05+400/ strona prawa | prawa | akacja | 250 |  |
| 142 | 480 | DW 480 km 04+600/ strona prawa | prawa | topola | 380 |  |
| 143 | 480 | DW 480 km 04+500/ strona lewa | lewa | topola | 260 |  |
| 144 | 480 | DW 480 km 319+795/strona lewa | lewa | topola | 120 |  |
| 145 | 480 | DW 480 km 319+795/strona lewa | lewa | topola | 170 |  |
| 146 | 480 | DW 480 km 319+800/strona lewa | lewa | topola | 410 |  |
| 147 | 486 | DW 480 km 319+940/strona lewa | lewa | topola | 230 |  |
| 148 | 480 | DW 480 km 320+055/strona lewa | lewa | topola | 360 |  |
| 149 | 480 | DW 480 km 320+060/strona lewa | lewa | topola | 330 |  |
| 150 | 480 | DW 480 km 320+075/strona lewa | lewa | topola | 350 |  |
| 151 | 480 | DW 480 km 320+080/strona lewa | lewa | topola | 310 |  |
| 152 | 480 | DW 480 km 320+230/strona lewa | lewa | topola | 300 |  |
| 153 | 480 | DW 480 km 320+240/strona lewa | lewa | topola | 200 |  |
| 154 | 480 | DW 480 km 320+650/strona prawa | prawa | topola | 335 |  |
| 155 | 480 | DW 480 km 320+658/strona prawa | prawa | topola | 390 |  |
| 156 | 480 | DW 480 km 320+664/strona prawa | prawa | topola | 320 |  |
| 157 | 480 | DW 480 km 320+675/strona prawa | prawa | topola | 340 |  |
| 158 | 480 | DW 480 km 320+680/strona prawa | prawa | topola | 330 |  |
| 159 | 480 | DW 480 km 320+690/strona prawa | prawa | topola | 340 |  |
| 160 | 480 | DW 480 km 320+700/strona prawa | prawa | topola | 130 |  |
| 161 | 479 | DW 479 km28+750/ strona lewa | lewa | klon | 150 |  |
| 162 | 479 | DW 479 km28+700/ strona lewa | lewa | klon | 80 |  |
| 163 | 479 | DW 479 km28+690/ strona lewa | lewa | klon | 130 |  |
| 164 | 479 | DW 479 km28+655/ strona lewa | lewa | klon | 120 |  |
| 165 | 479 | DW 479 km28+560/ strona lewa | lewa | klon | 135 |  |
| 166 | 479 | DW 479 km28+420/ strona prawa | prawa | klon | 80 |  |
| 167 | 479 | DW 479 km28+400/ strona lewa | lewa | klon | 90 |  |
| 168 | 479 | DW 479 km27+930/ strona lewa | lewa | klon | 70 |  |
| 169 | 479 | DW 479 km27+780/ strona prawa | prawa | klon | 58 |  |
| 170 | 479 | DW 479 km27+770/ strona prawa | prawa | klon | 115 |  |
| 171 | 480 | DW 480 km 02+380/ strona lewa | lewa | akacja | 130 |  |
| 172 | 480 | DW 480 km 02+385/ strona lewa | lewa | akacja | 150 |  |
| 173 | 480 | DW 480 km 02+390/ strona lewa | lewa | lipa | 150 |  |
| 174 | 480 | DW 480 km 02+398/ strona lewa | lewa | lipa | 130 |  |
| 175 | 480 | DW 480 km 04+050/ strona lewa | lewa | topola | 330 |  |
| 176 | 480 | DW 480 km 04+060/ strona prawa | prawa | topola | 430 |  |
| 177 | 480 | DW 480 km 04+067/ strona lewa | lewa | topola | 300 |  |
| 178 | 480 | DW 480 km 04+067/ strona prawa | prawa | topola | 340 |  |
| 179 | 480 | DW 480 km 04+080/ strona prawa | prawa | topola | 380 |  |
| 180 | 480 | DW 480 km 04+093/ strona prawa | prawa | topola | 310 |  |
| 181 | 480 | DW 480 km 04+093/ strona lewa | lewa | topola | 270 |  |
| 182 | 482 | DW 482 km 43+600/strona lewa | lewa | jesion | 145 |  |
| 183 | 482 | DW 482 km 43+680/strona lewa | lewa | lipa | 140 |  |
| 184 | 482 | DW 482 km 43+700/strona lewa | lewa | lipa | 170 |  |
| 185 | 482 | DW 482 km 43+730/strona lewa | lewa | lipa | 130 |  |
| 186 | 482 | DW 482 km 44+015/strona lewa | lewa | jesion | 130 |  |
| 187 | 482 | DW 482 km 45+270/strona lewa | lewa | lipa | 135 |  |
| 188 | 482 | DW 482 km 45+380/strona lewa | lewa | klon | 90 |  |
| 189 | 482 | DW 482 km 45+720/strona lewa | lewa | klon | 165 |  |
| 190 | 482 | DW 482 km 37+305/strona prawa | prawa | klon | 75 |  |
| 191 | 482 | DW 482 km 37+310/strona prawa | prawa | topola | 60 |  |
| 192 | 482 | DW 482 km 37+450/strona prawa | prawa | topola | 160 |  |
| 193 | 482 | DW 482 km 37+450/strona prawa | prawa | topola | 180 |  |
| 194 | 482 | DW 482 km 37+470/strona prawa | prawa | topola | 370 |  |
| 195 | 482 | DW 482 km 37+930/strona prawa | prawa | klon | 75 |  |
| 196 | 481 | DW 481 km 06+980/strona prawa | prawa | lipa | 80 |  |
| 197 | 481 | DW 481 km 11+425/strona lewa | lewa | klon | 125 |  |
| 198 | 481 | DW 481 km 11+510/strona prawa | prawa | jesion | 120 |  |
| 199 | 481 | DW 481 km 11+525/strona prawa | prawa | jesion | 130 |  |
| 200 | 481 | DW 481 km 11+540/strona prawa | prawa | jesion | 85 |  |
| 201 | 481 | DW 481 km 11+660/strona prawa | prawa | klon | 90 |  |
| 202 | 481 | DW 481 km 12+650/strona lewa | lewa | jesion | 150 |  |
| 203 | 481 | DW 481 km 12+750/strona lewa | lewa | klon | 110 |  |
| 204 | 481 | DW 481 km 12+752/strona prawa | prawa | klon | 120 |  |
| 205 | 481 | DW 481 km 13+530/strona prawa | prawa | klon | 120 |  |
| 206 | 481 | DW 4810 km 13+770/strona prawa | prawa | klon | 120 |  |
| 207 | 481 | DW 481 km 16+130/strona prawa | prawa | jesion | 110 |  |
| 208 | 481 | DW 481 km 16+150/strona lewa | lewa | klon | 190 |  |
| 209 | 481 | DW 481 km 16+180/strona prawa | prawa | klon | 150 |  |
| 210 | 481 | DW 481 km 16+207/strona lewa | lewa | klon | 180 |  |
| 211 | 481 | DW 481 km 16+240/strona prawa | prawa | lipa | 180 |  |
| 212 | 481 | DW 481 km 16+260/strona prawa | prawa | klon | 140 |  |
| 213 | 481 | DW 481 km 16+280/strona lewa | lewa | klon | 180 |  |
| 214 | 481 | DW 481 km 16+425/strona lewa | lewa | klon | 175 |  |
| 215 | 481 | DW 481 km 16+480/strona lewa | lewa | klon | 210 |  |
| 216 | 481 | DW 481 km 18+000/strona prawa | prawa | wiąz | 200 |  |
| 217 | 480 | DW 480 km 03+090/strona lewa | lewa | topola | 205 |  |
| 218 | 480 | DW 480 km 03+200/strona prawa | prawa | topola | 210 |  |
| 219 | 480 | DW 480 km 03+230/strona prawa | prawa | topola | 230 |  |
| **RAZEM NETTO:** | | | | | |  |
| **VAT** | | | | | |  |
| **RAZEM BRUTTO** | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***II Nasadzenia*** | | | | | | |
| Lp. | nr drogi | Lokalizacja | gatunek drzewa | obwód /cm/na wysokości cm | Ilość w sz. | Cena jednostkowa | Wartość netto w zł |
| 1 | 482 | DW 482  na odc. od km 93+520 do km 103+390/strona lewa i prawa | klon zwyczajny  lub lipa | 12 cm /na wysok.1 m | 55 |  |  |
| 2 | 480 | DW 480  na odc. od km 21+760 do km 24+1600 | klon zwyczajny  lub lipa | 12 cm /na wysok.1 m | 29 |  |  |
| 3 | 488 | DW 488  na odc. od km 16+530  do km 20+630 | klon zwyczajny | 12 cm /na wysok.1 m | 11 |  |  |
| 4 | 486 | DW 486  na odc. od km 07+500 do km 017+ 5000 | Jesion pensylwański lub lipa drobnolistna | 12 cm /na wysok.1 m | 44 |  |  |
| 5 | 482 | DW 482  na odc. od km 125+140  do km 127+880:  od km 220+150 do km 224+370 | klon zwyczajny  lub lipa | 12 cm /na wysok.1 m | 40 |  |  |
| 6 | 488 | DW 488  od km93+100 do 103+400-L/P | klon zwyczajny  lub lipa | 12 cm /na wysok.1 m | 22 |  |  |
| **Wartość netto** | | | | | | |  |
| **Vat** | | | | | | |  |
| **Wartość brutto** | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***III Pielęgnacja drzew*** | | | | | | |
| Lp. | Nr Drogi | lokalizacja drzew | gatunek | Ilość w sz | cena jednostkowa | Wartość netto w zł | |
|
| 1. | 482 | DW 482 Złoczew - Wieruszów | lipy, jesiony, klony | 15 szt. |  |  | |
| **Wartość netto** | | | | | |  | |
| **Vat** | | | | | |  | |
| **Wartość brutto** | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***IV Przycięcie żywopłotu*** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| lp. | Nr drogi | Lokalizacja | jednostka | ilość | cena jednostkowa | Wartość netto w zł |
| 1 | 482 | Sieradz ul. Jana Pawła II/str. lewa | mb | 205,5 |  |  |
| 2 | 482 | Sieradz ul. Jana Pawła II/str. prawa | mb | 654,9 |  |  |
| **Wartość netto** | | | | | |  |
| **Vat** | | | | | |  |
| **Wartość brutto** | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Zestawienie zbiorcze zamówienie podstawowe*** | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie usług | Wartość netto [PLN] | | | |
| 1 | 1. Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni usunięciem gałęzi i odrostów i wywozem dłużyc do Obwodów Drogowych |  | | | |
| 2 | 1. Nasadzenia drzew z bryłą korzeniowa i potrójnymi palikami |  | | | |
| 3 | 1. Pielęgnacja zadrzewienia |  | | | |
| 4 | 1. Przycięcie żywopłotu / jednokrotne/ |  | | | |
| **Razem netto** | |  | | | |
| **Vat 8%** | |  | | | |
| **Razem brutto** | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  | |

***ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE***

***I.******Wycinka drzew z frezowaniem pni, usunięciem gałęzi i odrostów oraz odwozem kłód do Obwodów Drogowych.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr drogi | Kilometraż | strona drogi | gatunek drzewa | obwód pnia | cena netto w zł |
| 1 | 482 | DW 482 km 40+420/strona prawa | prawa | jesion | 90 |  |
| 2 | 482 | DW 482 km 42+510/strona lewa | lewa | jesion | 150 |  |
| 3 | 482 | DW 482 km 42+630/strona prawa | prawa | jesion | 130 |  |
| 4 | 482 | DW 482 km 42+650/strona lewa | lewa | jesion | 140 |  |
| 5 | 482 | DW 482 km 42+670/strona prawa | prawa | jesion | 110 |  |
| 6 | 482 | DW 482 km 42+690/strona prawa | prawa | jesion | 120 |  |
| 7 | 482 | DW 482 km 42+700/strona lewa | lewa | jesion | 120 |  |
| 8 | 482 | DW 482 km 0+300/strona lewa | lewa | jesion | 134 |  |
| **Razem netto** | | | | | |  |
| **VAT** | | | | | |  |
| **Razem brutto** | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***II Nasadzenia*** | | | | | | |
| Lp. | nr drogi | Lokalizacja | gatunek drzewa | obwód /cm/na wysokości cm | Ilość w szt | Cena jednostkowa | Wartość netto |
| 1 | 482 | **DW 482**  na odc. od km 93+520 do  km 103+390/strona lewa i prawa | Lipa | 12 cm /na wysok.1 m | 37 |  |  |
| 2 | 480 | **DW 480**  na odc. od km 21+760 do  km 24+600 | Lipa | 12 cm /na wysok.1 m | 22 |  |  |
| 3 | 480 | **DW 480**  na odc. od km 04+320 do  km 08+ 100 | Lipa | 12 cm /na wysok.1 m | 21 |  |  |
| 4 | 482 | **DW 482**  na odc. od km 91+600 do  km 92 +600 | Lipa | 12 cm /na wysok.1 m | 9 |  |  |
| 5 | 482 | **DW 482**  na odc. od km 195+2005 do km 195+600 | Lipa | 12 cm /na wysok.1 m | 5 |  |  |
| 6 | 482 | **DW 482**  na odc. od km 330+300 do km 331+ 460 lewa i prawa | Lipa | 12 cm /na wysok.1 m | 2 |  |  |
| 7 | 482 | **DW 482**  na odc. od km89+100 do  km 91 +600 lewa i prawa | Lipa | 14 cm /na wysok.1 m | 34 |  |  |
| 8 | 482 | **DW 480**  na odc. od km 04+500 do  km 07+600 | Lipa | 14 cm /na wysok.1 m | 6 |  |  |
| 9 | 482 | **DW 482**  na odc. od km 45+800 do  km 43+600 | Lipa | 14 cm /na wysok.1 m | 16 |  |  |
| 10 | 482 | **DW 482**  na odc. od km 45+800 do  km 43+600 | Lipa | 14 cm /na wysok.1 m | 7 |  |  |
| 11 | 482 | **DW 482**  na odc. od km 37+300 do  km 37+900 | lipa | 14 cm /na wysok.1 m | 6 |  |  |
| 12 | 482 | **DW 482**  na odc. od km351+900 | lipa | 12 cm /na wysok.1 m | 1 |  |  |
| 13 | 450 | **DW 450**  na odc. od km 60+840  do km 60+855 | lipa | 12 cm /na wysok.1 m | 8 |  |  |
| 14 | 482 | **DW 482**  na odc. od km 351+340-600 | Lipa drobnolistna | 15 cm /na wysok.1 m | 1 |  |  |
| 15 | 482 | **DW 482**  na odc. od km 0 +600 | Lipa drobnolistna | 15 cm /na wysok.1 m | 1 |  |  |
| 16 | 481 | **DW 481**  na odc. od km 06+800 do  km 18+000 | lipa | 12 cm /na wysok.1 m | 21 |  |  |
| 17 |  | **DW 488**  na odc. od km 18+4000  do km 18+700  **ul.** Głowackiego dz. 1/2/ obr. 8 m. Wieluń | obw. 14 cm na wys. 100 cm **-głóg pośredni formy piennej odm. „Paul”s Scarlet”** zabezp. II palikami za pomocą taśmy ogrodniczej. Łączenie palików wzmocnić trzema sztywnymi poprzeczkami oraz zabezpieczyć nasadę pnia przed zniszczeniem | obw. 14 cm na wys. 100 cm -głóg pośredni formy piennej odm. „Paul”s Scarlet” zabezp II palikami za pomocą taśmy ogrodniczej. Łączenie palików wzmocnić trzema sztywnymi poprzeczkami oraz zabezpieczyć nasadę pnia przed zniszczeniem | 12 |  |  |
| **Wartość netto** | | | | | | |  |
| **Vat** | | | | | | |  |
| **Wartość brutto** | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***III Pielęgnacja drzew*** | | | | | | |
| Lp. | Nr Drogi | lokalizacja drzew | gatunek drzew | Ilość w szt | cena jednostkowa | Wartość netto | |
|
| 1 | 480 | DW 480 Widawa - Szczerców | lipa | 50 szt. |  |  | |
| 2 | 480 | DW 480 Sieradz-Widawa P i L | Lipa | 50 szt. |  |  | |
| 3 | 488 | DW 488 w m Wieluń ul. Głowackiego P i L Traugutta | Lipa | 50 szt. |  |  | |
| 4 | 488 | DW 488 w m Wieluń u. Warszawska | Lipa | 50 szt. |  |  | |
| 5 | 486 | DW 486 Wieluń -Działoszyn | Lipa | 50 szt. |  |  | |
| 6 | 481 | DW 481 Łask -Widawa | lipa | 50 szt. |  |  | |
| 7 | 482 | DW 482 Sieradz-Zd -Wola | lipa | 50 szt. |  |  | |
| 8 | 482 | DW 482 Sieradz-Złoczew | lipa | 50 szt. |  |  | |
| 9 | 482 | DW 482 Złoczew - Wieruszów | lipa | 85 szt. |  |  | |
| **Wartość netto** | | | | | |  | |
| **Vat** | | | | | |  | |
| **Wartość brutto** | | | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Zestawienie zbiorcze*** | | |
| Lp. | Wyszczególnienie usług | Wartość netto [PLN] |
| 1 | Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, usunięciem gałęzi i odrostów i wywozem dłużyc do Obwodów Drogowych |  |
| 2 | Nasadzenia drzew z bryłą korzeniowa i potrójnymi palikami |  |
| 3 | Pielęgnacja drzew |  |
| **Wartość netto** | |  |
| **Vat 8%** | |  |
| **Wartość brutto** | |  |